Техописание маски UNIX 5100 обезличенное

Панорамная маска  категории 2 используется в комплекте с фильтрами для эффективной защиты лица, органов дыхания и зрения от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей, обеспечивая максимальный комфорт в тяжелых условиях труда в течение длительных периодов времени.
Маска снабжена байонетной соединительной системой, позволяющей подключаться к широкому спектру парных легких фильтров: противогазовых, противоаэрозольных и комбинированых, в зависимости от индивидуальных потребностей.
Характеристики:
· универсальный размер;
· увеличенное поле зрения;
· низкое сопротивление дыханию;
· низкий профиль (сочетание с защитными касками);
· длительный срок гарантийного хранения.

Технические характеристики маски

· Сопротивление потоку воздуха на вдохе при постоянном объемном расходе 160 дм3/мин или синусоидальном потоке 50 дм3/мин (25 циклов/мин; 2,0 дм3/ход), Па (мм вод. ст.), не более – 250 (25).
· Сопротивление потоку воздуха на выдохе при постоянном объемном расходе 160 дм3/мин или синусоидальном потоке 50 дм3/мин (25 циклов/мин; 2,0 дм3/ход), Па (мм вод. ст.), не более – 300 (30).
· Масса, г, не более – 680.

Состав:
· панорамное стекло-корпус;
· пятиточечное оголовье для крепления маски на голове; 
· силиконовый обтюратор – уплотнитель;
· силиконовый подмасочник;
· байонетная система присоединения фильтров; 
· клапанная коробка;
· мембрана для речевого общения (возможность работы со средствами связи);
· защитная пленка (дополнительно).
· шейная тканевая тесьма для переноски

Детали маски изготовлены из высокопрочных пластмасс и силикона и не содержат материалов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.
В случае необходимости доступны к заказу и разрешены к замене некоторые сменные элементы к маске, что продлевает срок службы маски:
- оголовье в сборе с пряжками для маски;
- кольца уплотнительные - для более плотного присоединения фильтров;
- лепестки клапана вдоха на подмасочнике;
- лепестки клапана вдоха на маске.
Возможна дезинфекция маски химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.
· Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С
· Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 10 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)
· [bookmark: _Hlk223520505]Имеет заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.

