ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ
(самоспасатель изолирующий на химически связанном кислороде)

Закупаемый товар: самоспасатель изолирующий на химически связанном кислороде.
Количество товара: ___ шт.

Требования к функциональным характеристикам
Самоспасатель изолирующий на химически связанном кислороде (далее по тексту – изолирующий самоспасатель) должен представлять собой средство индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, действие которого основано на регенерации газовой дыхательной смеси в контуре самоспасателя за счет поглощения химическим веществом диоксида углерода и влаги и добавления в газовую дыхательную смесь кислорода. 
Предназначен для применения персоналом, ответственным за организацию эвакуации людей из зданий и помещений во время пожара, а также для оснащения объектовых пунктов пожаротушения и постов безопасности зданий и сооружений (изолирующий самоспасатель специального назначения).
Самоспасатель можно использовать людям, самостоятельно эвакуирующимся из зданий и помещений во время пожара (самоспасатель общего назначения) или при других аварийных ситуациях, связанных с образованием непригодной для дыхания атмосферы.
В комплект изолирующего самоспасателя должны входить:
1. Рабочая часть изолирующего самоспасателя, состоящая из капюшона, системы шлангов, регенеративного патрона с кислородосодержащим продуктом, дыхательного мешка.
2. Герметичная упаковка изолирующего самоспасателя.
3. Коробка или  сумка, или футляр изолирующего самоспасателя.
4. Руководство по эксплуатации изолирующего самоспасателя.
5. Паспорт на партию изолирующих самоспасателей.

Требования к техническим характеристикам
1. Коэффициент защиты изолирующего самоспасателя – не менее 2.103.
2. Время защитного действия изолирующего самоспасателя в ожидании помощи (сидя, в состоянии покоя) – не менее 155 минут. 
3. Время защитного действия изолирующего самоспасателя при эвакуации в режиме средней физической нагрузки (ходьба) – не менее 55 минут
4. Время защитного действия изолирующего самоспасателя при эвакуации в режиме тяжелой физической нагрузки (бег или подъем по лестнице) – не менее 16,5 минут.
5. Сопротивление дыханию изолирующего самоспасателя на вдохе и выдохе при легочной вентиляции 70 дм3/мин – не более 1800 Па.
6. Сопротивление дыханию изолирующего самоспасателя на вдохе и выдохе при легочной вентиляции 35 дм3/мин – не более 750 Па.
7. Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе за все время непосредственного использования – не более 3%.
8. Соединения элементов воздуховодной системы изолирующего самоспасателя  должны выдерживать усилие разрыва – не менее 98 Н.
9. Время надевания и приведения изолирующего самоспасателя в действие – не более 15 с.
10. Масса рабочей части изолирующего самоспасателя – не более 2,0 кг.
11. Изолирующий самоспасатель должен обеспечивать защиту в температурном диапазоне не уже – минус 25 °С … плюс 60 °С.
12. Пусковая ампула и брикет (система быстрого запуска, органы управления) – наличие.
13. Органы управления должны срабатывать при усилии – не более 80 Н.
14. Срок службы изолирующих самоспасателей в состоянии ожидания применения – не менее 5 лет с даты изготовления.

Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам
Капюшон изолирующего самоспасателя должен полностью закрывать голову человека. Капюшон должен иметь только один размер. Капюшон должен быть удобным и комфортным для ношения, не вызывать болевых ощущений и наминов в мягких тканях лица, шеи и головы человека в течение времени защитного действия изолирующего самоспасателя. Капюшон не должен ограничивать подвижность головы, шеи, рук и туловища человека при использовании самоспасателя. Капюшон должен позволять ведение переговоров между людьми, использующими самоспасатели. Конструкция смотрового окна капюшона должна препятствовать его запотеванию, затрудняющему обзор человеку в самоспасателе.
Регенеративный патрон изолирующего самоспасателя должен быть оснащен пусковыми ампулой и брикетом (системой быстрого запуска) (для наполнения дыхательного мешка и обеспечения кислородом в первые минуты пользования изолирующим самоспасателем). Все органы управления изолирующего самоспасателя (рычаги, кнопки и др.) должны быть легко доступны и удобны для приведения их в действие и надежно защищены от механических повреждений и от случайного срабатывания.
Конструкция изолирующего самоспасателя должна исключать необходимость наполнять дыхательный мешок дыханием пользователя путем глубокого(их) вдоха(ов) и выдоха(ов) перед применением изолирующего самоспасателя (должна быть исключена необходимость «раздышать» изолирующий самоспасатель перед применением).

Требования к маркировке
Маркировка изолирующего самоспасателя в индивидуальной упаковке должна содержать: наименование изделия; обозначение самоспасателя
 Номер технических условий и назначение самоспасателя; надпись «Изолирующее СИЗОД на химически связанном кислороде»; единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза (ТР ТС 019/2011), ГОСТ 12.4.292 и ГОСТ Р 53260; наименование предприятия-изготовителя и юридический адрес; наименование страны-изготовителя; ВЗД самоспасателя; ограничение по использованию пользователей; коэффициент защиты; сопротивление дыханию на вдохе и выдохе; минимальная температура срабатывания регенеративного патрона; номер партии, номер самоспасателя; дата (месяц, год) изготовления и окончание гарантийного срока (месяц, год); рабочий диапазон температур использования самоспасателя; информация о недопущении несанкционированного применения самоспасателя; пиктограммы по правилам пользования самоспасателем; пиктограмма «См. руководство по эксплуатации»; другую информацию в соответствии с документацией изготовителя.

Требования к упаковке
Изолирующие самоспасатели должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Изолирующие самоспасатели должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. 

[bookmark: _Hlk534476675]Требования к безопасности
Изолирующие самоспасатель должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию он обеспечивал: необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов; отсутствие недопустимого риска возникновения ситуаций, которые могут привести к появлению опасностей; необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от опасностей, возникающих при применении изолирующего самоспасателя.

Требования к дате изготовления и сопроводительным документам.
Поставляемые изолирующие самоспасатели должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
Изолирующие самоспасатели должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, а также требованиям ГОСТ Р 53260-2019 в соответствии с описанием предмета закупки.
Партия изолирующих самоспасателей должна сопровождаться заверенной поставщиком копией сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 53260-2019.

