Техописание маски UNIX 6200 обезличенное

Панорамная маска категории 2 с покрытием, препятствующим запотеванию изнутри, химическому и механическому повреждению поверхности стекла снаружи.
Панорамная маска в комплекте с фильтрами обеспечивает эффективную защиту лица, органов дыхания и зрения от воздействия вредных газов, паров и аэрозолей в тяжелых условиях труда. 
Характеристики:

· стекло-корпус с покрытием, препятствующим запотеванию изнутри, химическому и механическому повреждению поверхности снаружи 
· универсальный размер;
· облегченная конструкция;
Состав:
· широкопанорамное стекло-корпус с покрытием, препятствующим запотеванию изнутри, химическому и механическому повреждению поверхности снаружи;
· оголовье для крепления маски на голове; 
· силиконовый обтюратор – уплотнитель;
· силиконовый подмасочник;
· байонетная система присоединения фильтров; 
· клапанная коробка;
· мембрана для речевого общения (возможность работы со средствами связи);
· съемный защитный экран;
· защитная пленка (дополнительно);
· шейная тканевая тесьма для переноски.

Технические характеристики:
· Диаметр байонетных узлов крепления фильтров - 25 мм;
· Сопротивление потоку воздуха на вдохе при постоянном объемном расходе 30 дм3/мин, Па, не более – 25.
· Сопротивление потоку воздуха на выдохе при постоянном объемном расходе 160 дм3/мин, Па, не более – 170.
· Площадь поля зрения не менее (%) – 80.
· Коэффициент подсоса не более (%) – 0,04.
· Масса, г, не более – 515.

Дополнительные подтверждения испытаний масок на повышенную прочность стекол (ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.2.6), устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц (среднеэнергетический удар (B) 120 м/с (5,9Дж)) (ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.3.2), сопротивление поверхности защитного стекла маски разрушению мелкими частицами (гост 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.4.1), устойчивость к запотеванию ГОСТ 12.4.253- 2013 (EN 166:2002) п.5.4.2
Съемный защитный экран с выдохом вниз исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность, защищает мембранный узел и лепесток клапана выдоха, а также позволяет производить гигиеническую чистку клапана.
Маска имеет универсальный размер, благодаря двойному обтюратору идеально садится на лицо с различными размерами и формами без предварительной подгонки. 
Детали маски изготовлены из высокопрочных, стойких к вредным веществам и неблагоприятным температурным условиям пластмасс и силикона, не содержат материалов, которые в процессе эксплуатации могут привести к искрообразованию.
В случае необходимости доступны к заказу и разрешены к замене некоторые сменные элементы к маске, что продлевает срок службы маски:
- оголовье в сборе с пряжками для маски;
- экран защитный для маски;
- кольца уплотнительные - для более плотного присоединения фильтров;
- лепестки клапана вдоха на подмасочнике;
- лепестки клапана вдоха на маске;
- лепесток клапана выдоха.
Возможна дезинфекция маски химическим методом в соответствии с Методическими указаниями МУ-287-113.
· Применяется: в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С
· Сохраняет работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.293-2015
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 5,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2)
· [bookmark: _Hlk223520505]Имеет заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.

