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ГОСТ 12.4.293-2015
(категория 2) , обязательная маркировка категории на маске.
Назначение: маска, предназначенная для использования в качестве лицевой части в фильтрующих СИЗОД. В комплекте СИЗОД маска обеспечивает подачу чистого очищенного воздуха к органам дыхания и одновременную защиту лица и глаз от воздействия вредных веществ.
Состав: панорамное стекло, силиконовый уплотнитель с двойным обтюратором, клапанная коробка с клапаном выдоха и переговорным устройством, подмасочник в силиконовом исполнении, оголовье с пятиточечным креплением в силиконовом исполнении, два боковых узла с клапанами вдоха для соединения с фильтрами байонетного типа трапецевидной формы.
Соединительная часть: байонетное крепление совместимое с байонетным креплением фильтра (патрона) различных марок,  в том числе для защиты от органических соединений, пыли, дыма, тумана.
Категория маски: 2 – маска общего назначения, обязательная маркировка категории на маске.
Размер маски: универсальный.
Площадь поля зрения: не менее 70%
Коэффициент подсоса под маску: не более 0,05%
Возможность дезинфекции в соответствии с МУ-287-113, п. 2.10, таблица 2.2.
Масса: не более 680 г
Гарантийный срок хранения: не менее 10 лет.
[bookmark: _GoBack]
image1.jpeg




