Техописание на противоаэрозольные фильтры UNIX 223

Фильтр противоаэрозольный марки P3 R D предназначен для защиты органов дыхания человека от различных видов аэрозолей (пыль, дым, туман), находящихся в воздухе рабочей зоны, с дополнительной защитой от органических газов и паров температурой кипения выше 650С с концентрацией до 1 ПДК.
Фильтры применяются в паре, при непрерывной или периодической эксплуатации.
Область применения: определяется марками фильтров и классом защиты, указанными на фильтрах.
Фильтры обеспечивают защиту от аэрозолей, сварочных дымов и неприятных раздражающих запахов вредных органических паров до 1 ПДК.
Характеристики:
1.  Масса – 30 г, 
2.  Конструктивно фильтры имеют большую поверхность фильтрации, изготовлены из наружного противоаэрозольного и внутреннего сорбирующего материалов, при низком сопротивлении дыханию.
3. Возможность комбинированной защиты. Противоаэрозольные фильтры могут быть использованы в составе комбинированного фильтра, обеспечивая защиту от широкого спектра вредных веществ. Для этого противоаэрозольные фильтры устанавливаются на противогазовые фильтры с использованием специальных переходников. 
4.    Байонетное крепление способствует быстрому присоединению фильтров к лицевой части, либо к противогазовым фильтрам, обеспечивая герметичное соединение и минимизируя риск попадания вредных веществ в подмасочное пространство.
Технические характеристики:
1.  Диаметр байонетных узлов крепления – 25 мм.
2. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 15 дм³/мин. - не более 49 Па.
3. Начальное сопротивление фильтра постоянному потоку воздуха при объемном расходе 47,5 дм³/мин. - не более 147 Па.
4. Проницаемость фильтра по парафиновому маслу и хлориду натрия при объёмном расходе 47,5 дм3/мин. - не более 0,05%
5. Устойчивость к запылению: сопротивление воздушному потоку после запыления с расходом 47,5 дм³/мин. - не более 700 Па.
6. Время защитного действия фильтра по циклогексану при концентрации (0,4±0,04) мг/дм³. - не менее	20 мин.
7. Масса фильтра без упаковки - не более 30 г.
Состав и описание:
· P3 – высокой эффективности
· R – многоразового использования (более одной рабочей смены)
· D – устойчивость к запылению
· Фильтры должны использоваться при содержании кислорода в воздухе не менее 17 % объемных.
· Применяются в климатических поясах IV (1) – IA («особый») при температуре окружающей среды от -40°С до + 40°С
· Сохраняют работоспособность после воздействия температуры от – 30 до + 70°С в соответствии с ГОСТ 12.4.246-2016
· Температура хранения от - 50 до + 50°С
· Гарантийный срок хранения: 5,5 лет
· Соответствие требованиям стандартов: ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.246 -2016, 
· [bookmark: _Hlk223520505]Имеют заключение Минпромторга о производстве на территории РФ.


